**Інформація щодо наявності приміщень та їх стану.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид метрологічних робіт | Назва  підрозділу,  який  приводить  вимірювання | Кількість  приміщень, заг. площа, площа кожного  приміщення,  м2 | Кліматичні умови  (температура, °С,  вологість, %)  (фактичне/норм. знач.) | Освітлення на  робочому місці, лк  (фактичне/норм. знач.) | Шум, dBA  (фактичне/норм. знач.) | Рівень вмісту  токс. речовин у  повітрі робоч. зони  (% або мг/м3) | Рівень  електромагних  завад  мкВ/м, | Наявність спеціалізованого  обладнання  (вентиляція,  каналізація,  заземлення) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проведення вимірювань у сфері поширення ДМН.  Вимірювання фізико-хімічного складу, концентрації і властивостей забруднюючих речовин у атмосфері, повітрі робочої зони, водах, грунтах, рідких та твердих відходах. | Вимірю- вальна лабораторія | Шість приміщень заг. площею 159 м2,  у тому числі:  вимір. лабор. № 235 -  35 м2;  вимір. лабор. № 12/1 –  39 м2;  вимір. лабор. № 12/2 –  47 м2;  мийка посуду, к. 12/3 –  3 м2;  хроматографія, к. 12/4 -  27 м2;  складське прим. № 12/5 - 8 м2; | 21 °С/22…28°С57%/60%  22 °С/22…28°С 58%/60%  22 °С/22…28°С 56%/60%  18 °С/16…22°С 65%/70%  22 °С/22…28°С 57%/60%  16 °С/16…22°С 62%/65% | 360/300  320/300  310/300  330/300  350/300  240/250 | 58/60  38/60  40/60  42/60  43/60  не норм. | Не виявлено  Не виявлено  Не виявлено  Не виявлено  Не виявлено  не норм. | Відсутні  Відсутні  Відсутні  Відсутні  Відсутні  не норм. | Припливно-витяжна вентиляційна  система;  водопостачання та каналізація;  електрозабезпечення, контур заземлення. |

Заміри записані згідно протоколів міської CEC м. Львова №№ 40, 48, 101 від 22.09.2010 р.