**Інформація щодо наявності приміщень та їх стану.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид метрологічних робіт | Назвапідрозділу,якийприводитьвимірювання | Кількість приміщень, заг. площа, площа кожного приміщення, м2 | Кліматичні умови (температура, °С, вологість, %)(фактичне/норм. знач.) | Освітлення наробочому місці, лк(фактичне/норм. знач.) | Шум, dBA(фактичне/норм. знач.) | Рівень вмістутокс. речовин уповітрі робоч. зони(% або мг/м3) | Рівеньелектромагних завадмкВ/м, | Наявність спеціалізованого обладнання (вентиляція, каналізація, заземлення) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проведення вимірювань у сфері поширення ДМН.Вимірювання фізико-хімічного складу, концентрації і властивостей забруднюючих речовин у атмосфері, повітрі робочої зони, водах, грунтах, рідких та твердих відходах. | Вимірю- вальна лабораторія | Шість приміщень заг. площею 159 м2, у тому числі: вимір. лабор. № 235 -35 м2;вимір. лабор. № 12/1 – 39 м2;вимір. лабор. № 12/2 –47 м2;мийка посуду, к. 12/3 – 3 м2;хроматографія, к. 12/4 - 27 м2;складське прим. № 12/5 - 8 м2; | 21 °С/22…28°С57%/60%22 °С/22…28°С 58%/60%22 °С/22…28°С 56%/60%18 °С/16…22°С 65%/70%22 °С/22…28°С 57%/60%16 °С/16…22°С 62%/65% | 360/300 320/300 310/300330/300350/300240/250 | 58/60 38/60 40/6042/6043/60не норм. | Не виявленоНе виявленоНе виявленоНе виявленоНе виявленоне норм. | Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні Відсутніне норм. | Припливно-витяжна вентиляційнасистема;водопостачання та каналізація;електрозабезпечення, контур заземлення. |

Заміри записані згідно протоколів міської CEC м. Львова №№ 40, 48, 101 від 22.09.2010 р.